ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
Ж – 1А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1А, выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа, с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	[КОД (числовое обозначение)] – наименование вида разрешенного использования земельных участков
	Описание
вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

	Для индивидуального жилищного строительства [2.1]
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
	Минимальная (максимальная) площадь земельных участков –  400 – 1000 кв. м.
Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м.
	Минимальный отступ строений:
 от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка - 3 м. 
В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:
- 1,0 м - для одноэтажного жилого дома;
- 1,5 м - для двухэтажного жилого дома;
- 2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;
- от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника - 1 м.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м.
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка [2.1.1] 
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Минимальная (максимальная)  площадь земельного участка – 400-15000 кв.м.
Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда):
- для 2-3-х этажных жилых домов - 27 метров,
- для 4-х этажных жилых домов - 32 метра.

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 


	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -60%.
На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

	Блокированная жилая застройка [2.3]
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Минимальная (максимальная)  площадь земельного участка – 150-600 кв.м на один блок
Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м на один блок.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 5 м;
- от красной линии проездов 5 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 

	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м.
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -60%.


	Площадки для занятий спортом [5.1.3]
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 100-5000 кв.м
или определяется по заданию на проектирование 
(СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
	Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;
- для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса), - 10 - 40 м
	Не предусматривается размещение объектов капитального строительства

	Не предусматривается размещение объектов капитального строительства


	Парки культуры и отдыха [3.6.2]
	Размещение парков культуры и отдыха
	Регламенты не подлежат установлению
	Регламенты не подлежат установлению
	Не предусматривается размещение объектов капитального строительства
	Не предусматривается размещение объектов капитального строительства


	Историко-культурная деятельность
[9.3]  
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Регламенты не подлежат установлению
	Регламенты не подлежат установлению
	Регламенты не подлежат установлению
	Регламенты не подлежат установлению


УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	[КОД (числовое обозначение)] – наименование вида разрешенного использования земельных участков
	Описание вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование [3.5.1]
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 400-15000 кв.м или определяется по заданию на проектирование.


	Минимальные отступы от красных линий или границ участка расстояние до красной линии от стен здания - 10 м.
Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: 
- на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м;
- на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м.
	Максимальная 
этажность для: - дошкольных учреждений – 
2 этажа;
- школ и начального профессионального образования – 
3 этажа.
Прочие образовательные учреждения по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -40%.


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание [3.4.1]
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 100-5000 кв.м.
Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м.  
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Оказание социальной помощи населению [3.2.2]
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование.
Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м.  
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.

	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Оказание услуг связи [3.2.3]
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м.
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.


	Обеспечение внутреннего правопорядка [8.3]
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование. 

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Государственное управление [3.8.1]
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка -  400 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование. 

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -60%.


	[bookmark: sub_1041]Деловое управление
[4.1]
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка -  400 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование. 

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -60%.


	[bookmark: sub_1045]Банковская и страховая деятельность
[4.5]
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование. 

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Коммунальное обслуживание
[3.1]
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка -  10 – 15000 кв.м 
Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м и не более 100 м. 
Общее количество контейнеров не более 5 шт.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Предоставление коммунальных услуг [3.1.1]
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 – 5000 кв.м 
Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м и не более 100 м. 
Общее количество контейнеров не более 5 шт.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Административ-
ные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг [3.1.2] 
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 – 5000 кв.м 
Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м и не более 100 м. 
Общее количество контейнеров не более 5 шт.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Магазины [4.4]
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование. 

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Обеспечение занятий спортом в помещениях [5.1.2]
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 100 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование. 

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Бытовое обслуживание
[3.3] 
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальная (максимальная)  площадь земельного участка – 100-5000 кв.м.
Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.

	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Общежития [3.2.4]
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 400 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование.
Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.


	Гостиничное обслуживание [4.7]
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 400 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.


	[bookmark: sub_103101]Амбулаторное ветеринарное обслуживание
[3.10.1]
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 400 – 5000 кв.м или определяется по заданию на проектирование.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м. 
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж).
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м.

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	Склады
[6.9]
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	В соответствии с проектной документацией.
	Минимальный отступ строений:
- от красной линии улиц 3 м;
- от красной линии проездов 3 м;
- от границ соседнего земельного участка 3 м.
В пределах границ земельного участка предусмотреть необходимое расчетное количество парковочных мест для временной стоянки автомобилей.
	Максимальная высота зданий 15 м высота технологических сооружений устанавли-вается в соответствии с проектной документацией
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80%.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (основным критерием для отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию)
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
	максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

	Нет
	Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
	Не подлежат установлению

	От границ соседнего участка до гаражей и иных вспомогательных сооружений – 1 м; на территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м;
вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
	Этажность гаражей и иных вспомогательных сооружений не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

	Не подлежат установлению
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